**История изменения FW версий**:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmware Version** | **Date** | **Model** | **Hardware Version** |
| V1.05.04 | 2015/2/26 | DCS-825L | A1 |
| v1.04\_4026 | 2014/8/14 | DCS-825L | A1 |
| v1.03\_3725 | 2014/4/14 | DCS-825L | A1 |
| V1.02\_3427 | 2014/1/13 | DCS-825L | A1 |
| V1.01\_3327 | 2013/11/29 | DCS-825L | A1 |
| V1.00 | 2013/10 | DCS-825L | A1 |
|  |  |  |  |

# Добавленный функционал:

|  |  |
| --- | --- |
| **FW** |  |
| V1.05.04 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b04 2. Улучшено качество видео 3. Снижен порог переключения режима День/Ночь. |
| v1.04\_4026 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-B81. |
| v1.03\_3725 | 1. Исправлено правило перехода на летнее время для GMT+12:00 2. Исправлена проблема с HTTPS аутентификацией для mydlink. 3. Исправлена проблема с некорректным написанием поля CGI /config/portal\_info.cgi для mydlink. 4. Исправлена проблема некорректного статуса SD карты после переустановки. 5. Поддержка полнодуплексного режима для аудио. 6. Поддержка команды обновления прошивки для mydlink. 7. Поддержка группы команд Gets /config/portal\_info.cgi для mydlink. |
| V1.02\_3427 | 1. Повышена скорость загрузки устройства. 2. Добавлена поддержка событий для низкой/высокой температуры на портале mydlink. 3. Увеличена громкость звука при загрузке. 4. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b49. |
| V1.01\_3327 | 1. Поддержка SD карт с несколькими разделами. 2. Поведение во время перезагрузки:    * Температурный LED индикатор последовательно меняет Синий/Зеленый/Красный цвета в течение 0,5 сек.    * Воспроизведение мелодии загрузки (если эта опция включена). 3. Улучшена производительность (скорость) следующих процессов:    * Загрузка страниц Мастера установки    * Изменение пользовательского пароля    * Установка даты и времени    * Настройка беспроводной сети 4. Включена синхронизация с NTP сервером “ntp1.dlink.com” по умолчанию. 5. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b43 |

**Список улучшений**:



|  |  |
| --- | --- |
| **FW** |  |
| V1.05.04 | 1. Исправлено некорректное отображение температурного LED индикатора после перезагрузки устройства. 2. Системное время по умолчанию установлено с 2015 года. 3. Исправлены уязвимости и повышена безопасность. |
| v1.04\_4026 | 1. Исправлена проблема HTTP/HTTPS аутентификации при использовании специальных символов в пароле |
|  |  |