История обновления встроенного ПО:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmware Version** | **Date** | **Model** | **Hardware Version** |
| V1.10.13 | 2015/5/27 | DCS-931L | A1, A2 |
| V1.07\_b1 | 2015/2/4 | DCS-931L | A1 |
| V1.06\_b6 | 2015/1/29 | DCS-931L | A1 |
| V1.05\_b5 | 2014/9/3 | DCS-931L | A1 |
| V1.04\_b1 | 2014/4/21 | DCS-931L | A1 |
| V1.03\_b8 | 2014/3/19 | DCS-931L | A1 |
| V1.02\_b5 | 2013/8/28 | DCS-931L | A1 |
| V1.01\_b7 | 2013/5/24 | DCS-931L | A1 |
|  |  |  |  |

# Добавленный функционал:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   V1.10.13 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b36
 |
|   V1.07\_b1 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.18-b66
 |
| V1.06\_b6 |  1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.18-b62 2.Поддерживает Java 8 Update 31 |
| V1.05\_b5 | 1. Обновлен mydlink агент 2.0.18-b13.
 |
| V1.04\_b1 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b62 для работы уведомлений с портала mydlink. |
| V1.03\_b8 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b55.
2. Поддерживает Windows 8.1 + Internet Explorer 11.
3. Поддерживает Java 7 Update 51.
4. FTP по умолчанию изменен в пассивный режим работы.
5. WPS индикатор будет гореть 10 сек. после успешного соединения WPS.
6. Время по умолчанию установлено 01.01.2014
 |
| V1.02\_b5 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b28.
2. Добавлена возможность настройки интервала отправки уведомлений на FTP/mail для обнаружения движения/звука.
 |



|  |  |
| --- | --- |
| V1.01\_b7 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b06.
2. Обновлен h.264 Activex до v1.0.0.12.
3. Символы для задания имени пользователя 0-9, a-z, A-Z, “.”, “-“, “\_”.
4. Изменен максимальный размер видеоклипа до 3072Kbytes.
 |
|  |  |

# Список улучшений:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| V1.10.13 | 1. Исправлена ошибка при переключении режима День/Ночь
2. Исправлена проблема с созданием папки на FTP сервере для маршрутизатора Netgear R7000
3. Исправлена работа CGI команды (/reset.cgi) для перезагрузки камеры
4. Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России
5. Исправлена проблема с подключением к беспроводным сетям со скрытым SSID
6. Исправлены ошибки с аудио
7. Исправлена проблема с некорректным уменьшением FPS в условиях низкой освещенности
 |
| V1.07\_b1 | 1. Исправлена ошибка в работе некоторых команд с портала mydlink в relay режиме
 |
| V1.05\_b5 | 1. Исправлена проблема с NTP синхронизацией при использовании PPPoE и перезагрузки камеры
2. Исправлена проблема с использованием специальных символов в настройках режима повторителя беспроводной сети
3. Обновлены настройки DDNS
 |
| V1.03\_b8 | 1. SSL сертификат будет автоматически регенерироваться при первоначальной конфигурации/сбросе к заводским настройкам
2. Изменены параметры сенсора для устранения мерцания изображения
3. Исправлены некоторые проблемы с повреждением кадров
4. Исправлена проблема обработки событий с портала mydlink
 |
| V1.02\_b5 | 1. Исправлена проблема в работе расписания обнаружения движения/звука
2. Исправлена проблема с h.264 потоком на ios6.
3. Исправлены проблемы в работе DHCP клиента
4. Исправлены проблемы с отображением OSD.
5. Изменен порт NTP сервера на 123
 |
| V1.01\_b7 | 1. Исправлена работа mydlink агента при подключении камеры по WPS
2. Исправлена проблема с онлайн видео в браузерах Chrome/Firefox, если установлен кодек H.264 и битрейт 3Мбит
3. Исправлена проблема в работе mydlink уведомлений.
4. Повышена стабильность системы при включенной отправке видеоклипов на E-mail/FTP .
 |
|  | 5. Исправлена проблема в работе UPnP в связке с DIR-826L 6. Исправлена ошибка невозможности включения mail/ftp если вначале включена функция обнаружения движения |
|  |  |