История обновления встроенного ПО:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmware Version** | **Date** | **Model** | **Hardware Version** |
| V1.10.13 | 2015/5/27 | DCS-931L | A1, A2 |
| V1.07\_b1 | 2015/2/4 | DCS-931L | A1 |
| V1.06\_b6 | 2015/1/29 | DCS-931L | A1 |
| V1.05\_b5 | 2014/9/3 | DCS-931L | A1 |
| V1.04\_b1 | 2014/4/21 | DCS-931L | A1 |
| V1.03\_b8 | 2014/3/19 | DCS-931L | A1 |
| V1.02\_b5 | 2013/8/28 | DCS-931L | A1 |
| V1.01\_b7 | 2013/5/24 | DCS-931L | A1 |
|  |  |  |  |

# Добавленный функционал:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| V1.10.13 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b36 |
| V1.07\_b1 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.18-b66 |
| V1.06\_b6 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.18-b62  2.Поддерживает Java 8 Update 31 |
| V1.05\_b5 | 1. Обновлен mydlink агент 2.0.18-b13. |
| V1.04\_b1 | 1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b62 для работы уведомлений с портала mydlink. |
| V1.03\_b8 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b55. 2. Поддерживает Windows 8.1 + Internet Explorer 11. 3. Поддерживает Java 7 Update 51. 4. FTP по умолчанию изменен в пассивный режим работы. 5. WPS индикатор будет гореть 10 сек. после успешного соединения WPS. 6. Время по умолчанию установлено 01.01.2014 |
| V1.02\_b5 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b28. 2. Добавлена возможность настройки интервала отправки уведомлений на FTP/mail для обнаружения движения/звука. |



|  |  |
| --- | --- |
| V1.01\_b7 | 1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.17-b06. 2. Обновлен h.264 Activex до v1.0.0.12. 3. Символы для задания имени пользователя 0-9, a-z, A-Z, “.”, “-“, “\_”. 4. Изменен максимальный размер видеоклипа до 3072Kbytes. |
|  |  |

# Список улучшений:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| V1.10.13 | 1. Исправлена ошибка при переключении режима День/Ночь 2. Исправлена проблема с созданием папки на FTP сервере для маршрутизатора Netgear R7000 3. Исправлена работа CGI команды (/reset.cgi) для перезагрузки камеры 4. Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России 5. Исправлена проблема с подключением к беспроводным сетям со скрытым SSID 6. Исправлены ошибки с аудио 7. Исправлена проблема с некорректным уменьшением FPS в условиях низкой освещенности |
| V1.07\_b1 | 1. Исправлена ошибка в работе некоторых команд с портала mydlink в relay режиме |
| V1.05\_b5 | 1. Исправлена проблема с NTP синхронизацией при использовании PPPoE и перезагрузки камеры 2. Исправлена проблема с использованием специальных символов в настройках режима повторителя беспроводной сети 3. Обновлены настройки DDNS |
| V1.03\_b8 | 1. SSL сертификат будет автоматически регенерироваться при первоначальной конфигурации/сбросе к заводским настройкам 2. Изменены параметры сенсора для устранения мерцания изображения 3. Исправлены некоторые проблемы с повреждением кадров 4. Исправлена проблема обработки событий с портала mydlink |
| V1.02\_b5 | 1. Исправлена проблема в работе расписания обнаружения движения/звука 2. Исправлена проблема с h.264 потоком на ios6. 3. Исправлены проблемы в работе DHCP клиента 4. Исправлены проблемы с отображением OSD. 5. Изменен порт NTP сервера на 123 |
| V1.01\_b7 | 1. Исправлена работа mydlink агента при подключении камеры по WPS 2. Исправлена проблема с онлайн видео в браузерах Chrome/Firefox, если установлен кодек H.264 и битрейт 3Мбит 3. Исправлена проблема в работе mydlink уведомлений. 4. Повышена стабильность системы при включенной отправке видеоклипов на E-mail/FTP . |
|  | 5. Исправлена проблема в работе UPnP в связке с DIR-826L  6. Исправлена ошибка невозможности включения mail/ftp если вначале включена функция обнаружения движения |
|  |  |