**DIR-320/NRU**

Универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX, 3G GSM и CDMA и встроенным коммутатором

**Описание**

Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU c USB-портом при наличии USB-модема может подключаться к Интернет через сеть WiMAX, 3G GSM или CDMA. DIR-320NRU можно подключить к DSL-модему или линии Ethernet для соединения с высокоскоростной сетью Интернет. К 4 портам можно подключить компьютеры для доступа к сети. Встроенный межсетевой экран и расширенные функции безопасности позволяют защитить сеть от вторжения хакеров и закрыть доступ к определенным сайтам. Благодаря поддержке стандартов 802.11b/g/n можно быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.

**Технические характеристики**<http://dlink.ru/ru/products/5/1466_b.html>

**Скорость передачи данных**Ethernet:  до 100 Мбит/c
Wi-Fi: до 150 Мбит/с

**Размеры**113.2 x 147.5 x 31.5 мм

**Руководство пользователя, инструкции**

Руководство по быстрой установке – RUS
Руководство пользователя – RUS

**Обновление ПО**

<http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/>

Полное описание и руководства в папке Description