**DIR-615** (rev. B2)

Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с

**Описание**

Беспроводной маршрутизатор 802.11n D-Link DIR-615 использует технологию Intelligent Antenna, позволяющую передавать сразу несколько потоков данных и принимать беспроводные сигналы даже в самых отдаленных частях дома. Благодаря мастеру по быстрой установке D-Link, пользователь может настроить беспроводной маршрутизатор DIR-615 в считанные минуты. Поддержка протоколов шифрования WEP, WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот беспроводной маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет.

**Технические характеристики**<http://dlink.ru/ru/products/5/729_b.html>

**Скорость передачи данных**Ethernet: 10/100 Мбит/c
Wi-Fi: до 300 Мбит/с

**Размеры**193 x 116.8 x 30.5 мм

**Руководство пользователя, инструкции**

Руководство по быстрой установке – RUS
Руководство пользователя – EN

**Обновление ПО**

<http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/>

Полное описание и руководства в папке Description