**DSL-2640U (ANNEX B)**

или **DSL-2640U/NRU/CB4A**

Беспроводной ADSL2+ (ANNEX B) маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Base-TX

**Описание**

Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор DSL-2640U/NRU/CB4A позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. DSL-2640U/NRU/CB4A оснащен встроенным межсетевым экраном. С помощью -2640U/NRU/CB4A также можно быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.

**Технические характеристики**<http://dlink.ru/ru/products/3/1517_b.html>

**Скорость передачи данных**Ethernet:  до 100 Мбит/c
Wi-Fi: до 65 Мбит/с

ADSL: до 24 Мбит/с входящего потока и до 1 Мбит/с исходящего.

**Руководство пользователя, инструкции**

<http://ftp.dlink.ru/pub/_Marketing/Rostelecom/DSL-2640U/Description/DSL-2640UNRU_QIG_v.1.6_RU.pdf>

<http://ftp.dlink.ru/pub/_Marketing/Rostelecom/DSL-2640U/Description/DSL-2640UNRU_User%20Manual_v.1.6_RU.pdf>

Картинки
<http://ftp.dlink.ru/pub/_Marketing/Rostelecom/DSL-2640U/Image/>

**Обновление ПО**

[http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U%20(ANNEX%20B)/Firmware/](http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U%20%28ANNEX%20B%29/Firmware/)

Полное описание в папке Description