**DVG-G5402SP**

Беспроводной маршрутизатор с 2 портами FXS, 1 портом FXO (lifeline), 1 портом WAN 10/100Base-TX, 4 портами LAN 10/100Base-TX

**Описание**

VOIP-маршрутизатор DVG-5402SP сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями, позволяет подключить до двух телефонных аппаратов, поддерживает отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hotline. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.

**Технические характеристики**<http://dlink.ru/ru/products/8/811_b.html>

**Скорость передачи данных**Ethernet: 10/100 Мбит/c
Wi-Fi: до 54 Мбит/с

**Размеры**193 мм x 118 мм x 31 мм

**Руководство пользователя, инструкции**

Руководство по быстрой установке – RUS
Руководство пользователя – EN

**Обновление ПО**

<http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-G5402SP/Firmware/>

Полное описание и руководства в папке Description