**DSL-2640U/NRU/C4**

Беспроводной ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Base-Tx

**Описание**

Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор DSL-2640U/NRU позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. DSL-2640U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. С помощью DSL-2640U/NRU также можно быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.

**Технические характеристики**<http://dlink.ru/ru/products/5/664_b.html>

**Скорость передачи данных**Ethernet:  до 100 Мбит/c
Wi-Fi: до 65 Мбит/с

ADSL: до 24 Мбит/с входящего потока и до 1 Мбит/с исходящего.

**Руководство пользователя, инструкции**

Руководство по быстрой установке – RUS
Руководство пользователя – RUS

**Обновление ПО**

<http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/>

Полное описание и руководства в папке Description